**附件：****材料及人工要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **单位** | **工程量** |
|
|
| 1 | 预埋件 | 1.200\*200\*20钢板预埋件 | 块 | 12 |
| 2 | 方钢柱 | 1.钢材品种、规格：方钢6000mm\*120mm\*5mm | 根 | 16 |
| 3 | 钢梁 | 1.梁类型：矩管 2.钢材品种、规格：6000mm\*80mm\*40mm\*3mm | 根 | 65 |
| 4 | 方钢 | 1.梁类型：方钢  2.钢材规格型号：6000mm\*100mm\*100mm\*5mm | 根 | 5 |
| 5 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格：矩管6000mm\*80mm\*40mm\*1.5mm | 根 | 168 |
| 6 | 钢支架 | 1.钢材规格型号：角钢L50\*3\*6000mm | 根 | 26 |
| 7 | 金属卷帘（闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸：4m\*3m | 樘 | 1 |
| 8 | 金属塑钢门窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：  1200mm\*1200mm | 樘 | 10 |
| 9 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:9.6m\*9cm\*0.426mm | 件 | 50 |
| 10 | 型材墙面 | 1.型材品种、规格：6m\*9cm\*0.426mm | 件 | 36 |
| 11 | 电线管 PE- DN20 | 1.名称：PE电线管 DN20 2.材质：PE管 | m | 300 |
| 12 | 配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：暗配  3.型号：BV-2.5mm2 | m | 220 |
| 13 | 配线 BV-4.0mm2 | 1.名称：铜芯绝缘导线 2.配线形式：暗配  3.型号：BV-4.00mm2 | m | 220 |
| 14 | 普通灯具 | 1.名称：吊灯 2.型号：Ф160 | 套 | 6 |
| 15 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关  2.规格：10A，250V  3.安装方式：暗装 | 个 | 4 |
| 16 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：16A，250V  4.安装方式：暗装 | 个 | 6 |
| 17 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式：钢结构  2．檐口高度：4.5m | m2 | 291.24 |
| 18 | 焊条 | 1.规格型号：2.5 | 盒 | 2 |
| 19 | 钻尾钉 | 1.规格型号：M6 | 盒 | 13 |
| 20 | 玻璃胶 | 1.规格型号：793中性胶 | 支 | 10 |
| 21 | 切割片 | 1.规格型号：100\*2.5\*16 | 支 | 20 |
| 22 | 自喷漆 | 1.钢构件连接处喷油漆 | 瓶 | 50 |
| 23 | 铁楼梯 | 1：1.2\*3.5\*15 | 件 | 1 |
| 24 | 人工费 | 搭建平台、围墙拆除、树枝修剪等 | 工日 | 70 |